4 Изменение конфигурации и ее проверка

Так как при создании и изменении конфигурации dpi (в файле /etc/dpi/fastdpi.conf) возможны ошибки, который приведут к тому что dpi не сможет стартовать, рекомендуется сначала вносить изменения в копию файла конфигурации, проверять ее через команду проверки, а уж потом заместить оригинальный конфиг и рестартовать dpi

Пример действий:

#создаем копию cp /etc/dpi/fastdpi.conf /etc/dpi/fastdpi.conf.new #вносим в нее изменения vi /etc/dpi/fastdpi.conf.new #проверяем на целостность fastdpi -p -c /etc/dpi/fastdpi.conf.new #Result check configuration : SUCCESS говорит что конфигурация валидна #замещаем оригинальныю конфигурацию cp /etc/dpi/fastdpi.conf.new /etc/dpi/fastdpi.conf #рестартуем dpi service fastdpi restart