2 Администрирование БД

Активация встроенной БД

UDR (встроенная БД, user data repository) предназначен для постоянного хранения данных об услугах и настройках полисинга для абонентов оператора.

Активация UDR требуется в обязательном порядке при использовании динамических IP адресов и для поддержки абонентов с несколькими IP.

Активация UDR осуществляется настроечным параметром в файле /etc/dpi/fastdpi.conf

udr=1

Созданная база данных размещается в каталоге /var/db/dpi

Встроенная БД не требует администрирования и устойчива к отказам. Тем не менее в редких случаях происходило повреждение встроенной БД. В этом случае возможны следующие варианты действий:

Восстановление БД с переносом данным:
Останавливаем dpi

service fastdpi stop

Выполняем скрипт

rm -rf /var/db/dpi.recover/*
mkdir -p /var/db/dpi.recover/tmp
for table in $(mdb_dump -l /var/db/dpi); do
mdb_dump -f /var/db/dpi.recover/tmp/dump.$table.load -s $table /var/db/dpi
mdb_load -f /var/db/dpi.recover/tmp/dump.$table.load /var/db/dpi.recover
done
rm /var/db/dpi/lock.mdb
mv /var/db/dpi/data.mdb /var/db/dpi.recover/data.mdb.backup
cp -f /var/db/dpi.recover/data.mdb /var/db/dpi/

Запускаем dpi

service fastdpi start

Удаление БД и загрузка в нее данных заново из внешнего источника (биллинга и т.п.)
Останавливаем dpi

service fastdpi stop

Удаляем БД

/bin/rm /var/db/dpi/*

Запускаем dpi

service fastdpi start

Загружаем в БД заново все настройки с помощью своих скриптов

Экспериментально:

восстановление БД в формат команд fdpi_ctrl
Останавливаем dpi

service fastdpi stop

Выполняем скрипт

mdb_dump -p -a -f dump.sh /var/db/dpi
/bin/rm /var/db/dpi/*

Запускаем dpi

service fastdpi start

Запускаем скрипт

chmod +x dump.sh
./dump.sh

восстановление отдельных таблиц БД в формат команд fdpi_ctrl
Останавливаем dpi

service fastdpi stop

Выполняем скрипт

for table in $(mdb_dump -l /var/db/dpi); do
mdb_dump -p -f dump.$table.sh -s $table /var/db/dpi
done
/bin/rm /var/db/dpi/*

Запускаем dpi

service fastdpi start

Выбираем нужные нам скрипты и запускаем, пример

chmod +x dump.bindings.sh
./dump.bindings.sh

Примечание: сделать копию БД можно без остановки dpi командой резервного копирования mdb_copy /var/db/dpi ./DB и выполнять дальнейшие манипуляции над копией БД

По умолчанию размер БД ограничен 1G, если у вас количество профилей полисинга превышает 1 млн, то потребуется увеличить размер по умолчанию:

udr_size=2147483648

установит размер БД в 2GB

Список таблиц в БД

Таблица	Назначение
bindings	Связь login и адреса
bindings_multi	Связь login и адреса для мультиабонентов (с несколькими IP)
policing	Настройки полисинга для абонентов
profile_names	Имена профилей
profiles	Профили услуг и полисинга
services	Настройки услуг для абонентов
vchannel_policing	Настройки полисинга для каналов
ip_props	Свойства абонентов BRAS