Поддержка абонентов с динамической выдачей IP адресов

Управление услугами и каналом для абонентов с динамической выдачей IP адресов осуществляется по условному имени (LOGIN), которое в командах управления задается через соответствующий параметр –login. Для поддержки в DPI функциональности связывания с login необходимо активировать UDR.

В случае, если динамическая выдача IP адресов осуществляется Radius сервером, рекомендуется использовать "Монитор событий Radius", который автоматически будет передавать на dpi информацию о выданных и освобожденных IP адресах. В этом случае в качестве login используется атрибут User-Name в запросах Radius.

Для интеграции с другими платформами необходима поддержка выполнения пользовательских скриптов по событиям выдачи и освобождения адреса (например, такая возможность присутствует в штатном dhcp сервере linux). В этом случае связывание IP адреса с LOGIN и удаление связки осуществляется через специальные команды.

Связывание IP адреса с LOGIN

fdpi_ctrl load --bind --user имя_абонента:ip_адрес

Удаление связки IP ↔ login

fdpi_ctrl del --bind --login имя_абонента

Просмотр связанного IP абонента

fdpi_ctrl list --bind --login имя_абонента

Просмотр всех абонентов со связанным IP

fdpi_ctrl list all --bind