Обновление платформы DPI до версии 10.0

Изменения в версии 10.0 Primus Maximus 1) см. перевод с латинского :), не путать с Maximus Prime - командующим автоботов-трансформеров

Добавлена поддержка маршрутизации на базе следующих роутер-демонов: BIRD, FRRouting(FRR), QUAGGA, Juniper CRPD и др.

Переход на DPDK 20.11 LTS

Исправлен разбор EoMPLS

Добавлена поддержка сигнатур, определяемых пользователями

Изменения в версии 10.0.2 Primus Maximus

Добавлен новый режим dpdk_engine=4

Добавлена поддержка * в сигнатурах sni

Изменено в CentOS8: загрузка сервисов уже после полной инициализации и назначении адресов сетевых интерфейсов

Изменения в версии 10.0.3 Primus Maximus

Исправлена передача атрибута Gateway для DHCP/ARP/PPP авторизации

Исправление применения пользовательских сигнатур на основе HTTPS/QUIC

[dpdk] Добавлен новый conf-параметр dpdk_max_simd - max размер инструкций SIMD

Изменения в версии 10.1 Primus Maximus

Добавлен протокол Facetime

Исправлен порядок полей в выводе утилиты mdb_dump в формате утилиты fdpi_ctrl

Много других изменений (список оформляется)

Проверить текущую установленную версию можно командой

yum info fastdpi

Инструкция по обновлению

Откат на 9.5.4:

yum downgrade fastdpi-9.5-4 fastpcrf-9.5-4 fastradius-9.5-4

После обновления или смены версии требуется рестарт сервиса:

service fastdpi restart

Если используются PCRF и/или Radius их тоже надо рестартовать

Не проводите обновления ядра Linux. В новых версиях ядра может быть нарушена бинарная совместимость с Kernel ABI и сетевой драйвер после обновления не загрузится. Если вы все-таки произвели обновление, то на время решения проблемы настройте в загрузчике grub загрузку прежней версии ядра (в файле /etc/grub.conf установите параметр default=1).

Если при обновлении появляется сообщение, что обновление не найдено или возникают проблемы с зависимостями, то перед обновлением выполните команду

yum clean all

Посмотреть, что было нового в предыдущей версии.