Обновление платформы DPI до версии 2.3

Изменения в версии 2.3 Polar Bear

Исправлено: для абонентов с несколькими IP не работало изменение настроек полисинга

Добавлен шейпинг потока netflow для избежания потерь на маломощных коллекторах

Инструкция по обновлению

Не проводите обновления ядра Linux до свежей версии kernel-2.6.32-431.29.2 или новее, в нем нарушена бинарная совместимость с Kernel ABI и сетевой драйвер после обновления не загрузится. Если вы все-таки произвели обновление, то на время решения проблемы настройте в загрузчике grub загрузку прежней версии ядра1) в файле /etc/grub.conf установите параметр default=1 .

Посмотреть, что было нового в предыдущей версии.