Обновление платформы DPI до версии 2.5

Изменения в версии 2.5 Polar Bear

Исправлена ошибка во времени окончания flow при формировании полного netflow

Добавлены настройки active и inactive timeout при формировании полного нетфлоу

Обновлена информация об автономных системах ASN

Инструкция по обновлению

Проверить текущую установленную версию можно командой

yum info fastdpi

Не проводите обновления ядра Linux. В свежей версии kernel-2.6.32-431.29.2 или новее нарушена бинарная совместимость с Kernel ABI и сетевой драйвер после обновления не загрузится. Если вы все-таки произвели обновление, то на время решения проблемы настройте в загрузчике grub загрузку прежней версии ядра1) в файле /etc/grub.conf установите параметр default=1 .

Посмотреть, что было нового в предыдущей версии.