Обновление платформы DPI до версии 3.0

Изменения в версии 3.0 Lynx Lynx1) Рысь (Lynx Lynx) - молчаливый хищник. Благодаря отличному слуху и зрению, рысь находит добычу, крадется к ней и несколькими прыжками до 4 метров в длину настигает ее. СКАТ Lynx Рысь успешно охотится в соседних странах: Беларуси, Казахстане и Азербайджане .

Улучшено вертикальное масштабирование, поддержка СКАТ-80 в сервере формата 1RU

Поддержка в предфильтре СОРМ :

фильтрации по реестру РКН и Минюста

сбор netflow/ipfix для биллинга и анализа трафика

сбор Clickstream для анализа поведения абонентов

поддержка нотификации абонентов

поддержка КЭШ-сервера (первая универсальная система кэширования, которая не требует включения в линию)

Сбор метаданных SIP

Экспорт метаданных HTTP, SIP и netflow информации на внешние коллекторы в формате ipfix

ipfix-netflow дополнен информацией о хосте/CN и UserName абонента (из Radius)

возможность связать между собой сессии в netflow с метаданными по идентификатору сессии

Добавлены протоколы QUIC, MPEG TS, улучшено распознавание Skype

Расширена возможность фильтрации по IP:PORT, в частности поддержана фильтрация newcamd из реестра РКН

Приоритезация трафика по направлениям2) ранее была бэкпортирована в 2.8

Возможность в тарифном плане или общей полосе ограничить по скорости класс трафика вне рамок HTB иерархии

Инструкция по обновлению

Проверить текущую установленную версию можно командой

yum info fastdpi

При необходимости можно откатить обновление командой

yum downgrade fastdpi-2.8

Не проводите обновления ядра Linux. В свежей версии kernel-2.6.32-431.29.2 или новее нарушена бинарная совместимость с Kernel ABI и сетевой драйвер после обновления не загрузится. Если вы все-таки произвели обновление, то на время решения проблемы настройте в загрузчике grub загрузку прежней версии ядра3) в файле /etc/grub.conf установите параметр default=1 .

Посмотреть, что было нового в предыдущей версии.