Обновление платформы DPI до версии 5.2

Изменения в версии 5.0 Катюша1) Катюша (Katyusha) - оружие победы Великой Отечественной войны - установка БМ-13 залпового огня, особенность которого в том, что наложение одной взрывной волны на другую в несколько раз усиливает разрушительный эффект. Боевое крещение катюш состоялось 14 июля 1941 г., уничтожив немецкие эшелоны под Оршей. За время войны в строй было введено около 10000 Катюш

Добавлена трансляция IP4 адресов и портов Carrier Grade NAT

Добавление в версии 5.1

Поддержка URL c произвольным началом (вида *.domain.org/path) в черных и белых списках и в фильтре РКН

Добавлен параметр emit_duplication, полезный при установке dpi на зеркало трафика

Добавления в версии 5.2:

Исправлен разбор фрагментированных по пакетам URL

Исправлена проблема в работе CGNAT, приводящая к ограничению входящего трафика

Добавления в версии 5.2.1:

Исправлена корректировка контрольных сумм для NAT в IP пакетах, которая некорректно работала для некоторых комбинаций IP адресов

Добавления в версии 5.3:

Добавлена поддержка черных и белых списков по имени хоста в HTTPS (SNI) и QUIC

Добавлена блокировка по имени хоста HTTPS/QUIC в услугу "блокировка рекламы" (можно блокировать рекламу в youtube)

Добавлен вывод в лог и экспорт по IPFIX имени хоста в HTTPS и QUIC

Добавлена поддержка * (произвольного начала) в имени домена для всех списков

Исправления в версии 5.4 (5.3-101):

Исправлен порядок проверки при работе черных и белых списков: производится проверка по SNI, если SNI отсутствует или нет соответствующего списка, то производится проверка по IP/CNAME

Исправлен экспорт по IPFIX имени хоста в HTTPS и QUIС

Добавлено автоматическое исключение белых IP из NAT услуги

Изменения в версии 5.5.1:

Повышена надежность распознавания имени хоста в https

Добавлен экcпорт метаданных для СОРМ-3 (ППРФ №538)

Изменения в версии 5.6.1:

Добавлена запись POST запросов в текстовый лог

Исправлена ошибка в MAC адресах в RST пакетах в сторону абонента, генерируемых при блокировке по SNI, которая на некоторых моделях коммутаторов приводила к блокированию прохождения трафика

Изменения в версии 5.7 и 5.7.1:

Исправлены ошибки в работе CG-NAT (в 5.7.1 для мультикластерных систем)

Добавлена блокировка HTTP по IP:PORT (для блокировки прокси в общем виде)

Проверить текущую установленную версию можно командой

yum info fastdpi

Инструкция по обновлению

Откат на 5.3:

yum downgrade fastdpi-5.3

После обновления или смены версии требуется рестарт сервиса:

service fastdpi restart

Не проводите обновления ядра Linux. В новых версиях ядра может быть нарушена бинарная совместимость с Kernel ABI и сетевой драйвер после обновления не загрузится. Если вы все-таки произвели обновление, то на время решения проблемы настройте в загрузчике grub загрузку прежней версии ядра (в файле /etc/grub.conf установите параметр default=1).

Посмотреть, что было нового в предыдущей версии.