Обновление платформы DPI до версии 7.0

Изменения в версии 7.0 Минск1) Минск(Minsk) - город-герой, в настоящее время играет важную роль в процессе мирного урегулирования, многие наши хорошие клиенты из этого славного города

Начальная поддержка IPv6 (фильтрация, распознавание протоколов, экспорт метаданных, экспорт netflow v10)

Добавлены функции L2 BRAS (терминация VLAN/QinQ termination, DHCP relay, IP Source Guard)

Добавлен шлюз DHCP-Radius, позволяющий запрашивать DHCP настройки через Radius без участия DHCP сервера

Добавлен Radius Accounting

Добавлена поддержка туннелирования GRE через встроенный NAT (PPTP/GRE ALG)

Добавлена поддержка экспорта метаданных ICQ через IPFIX для СОРМ

Изменения в версии 7.1

Улучшена обработка и детектирование фрагментированного трафика, в т.ч. распознавание http/https

Исправления в L3 BRAS и Radius CoA по результатам внедрений

Исправление в движке БД для работы с bind_multi

Изменения в версии 7.2

Добавлена поддержка NAT 1:1

Добавлена терминация PPPoE в L2 BRAS

Исправления в работе BRAS по результатам внедрений

Изменения в версии 7.3

Уменьшено потребление памяти при использовании NAT

Исправления в работе CGNAT

Добавлены настроечные параметры nat_exclude_private и nat_private_cidr

Добавлен экспорт метаданных http ответа

Изменения в версии 7.4

Исправлена ошибка при использовании услуги NAT в старших (мультикластерных) версиях

Исправлена утечка htb дескрипторов при частых изменениях полисинга с абонентами bind_multi

Исправления и дополнения в работе L2 BRAS по результатам внедрений

Изменения в версии 7.5

Добавлена 12 услуга - запись трафика абонента в PCAP файл

Добавлена возможность применения CoA по Acct-Session-Id (используется, если не задан Framed-IP-Address или User-Name)

Добавлены атрибуты User-Name и VasExperts-NAT-IP в accounting

Добавлена поддержка Idle-Timeout во все типы авторизации

Исправлена сигнатура STUN

Исправлен экспорт метаданных для протокола OSCAR/ICQ

Проверить текущую установленную версию можно командой

yum info fastdpi

Инструкция по обновлению

Откат на 6.3:

yum downgrade fastdpi-6.3

После обновления или смены версии требуется рестарт сервиса:

service fastdpi restart

Не проводите обновления ядра Linux. В новых версиях ядра может быть нарушена бинарная совместимость с Kernel ABI и сетевой драйвер после обновления не загрузится. Если вы все-таки произвели обновление, то на время решения проблемы настройте в загрузчике grub загрузку прежней версии ядра (в файле /etc/grub.conf установите параметр default=1).

Посмотреть, что было нового в предыдущей версии.