13 СКАТ-80/CISCO SCE 10000

VASEXPERTS СКАТ-80	CISCO SCE10000
Технология	Распределение обработки потоков данных по многоядерным CPU Intel x86 Программируемая расширяемая архитектура, обеспечивающая защиту инвестиций
Пропускная способность	80 Гбит/c 2,5 Тбит/c в кластере	60 Гбит/c 480 Гбит/c в кластере
Кол-во потоков	80 млн	20 млн
Кол-во абонентов	8 млн	2 млн
Hardware: RAM, CPU, Hard Drive, Main Network, Control Network	128 GB, CPU 18 cores HDD 2 x 500 GB 8 x 10 GBE с bypass 1 x 1GBE	512 GB, CPU 40 cores HDD 2 x 300 GB 8 x 10 GBE с bypass 4 x 1 GBE
Размер	1 Rack Unit	2 Rack Unit
Min GPL стоимость	20 000 у.е.	400 000 у.е.