10 Удаленное управление

Для управления DPI c другого компьютера рекомендуется использовать удаленный запуск команд через SSH. Биллинговые системы обычно имеют встроенную поддержку этого способа управления.

В качестве альтернативы можно использовать удаленный запуск утилиты fdpi_ctrl или установить на DPI сервер дополнительное программное обеспечение для удаленного управления: telnet сервер и т.п. Для удаленного монитринга работы ОС Centos можно использовать snmp агент.