10 Удаленное управление

Для управления DPI c другого компьютера рекомендуется использовать удаленный запуск команд через SSH. Биллинговые системы обычно имеют встроенную поддержку этого способа управления.

В качестве альтернативы можно использовать удаленный запуск утилиты fdpi_ctrl или установить на DPI сервер дополнительное программное обеспечение для удаленного управления: telnet сервер и другие. Для удаленного мониторинга работы ОС CentOS и VEOS можно использовать snmp агент.