Эмуляция резервного Radius сервера

Монитор событий Radius эмулирует резервный Radius сервер.

Для обеспечения работы в этом режиме он должен отвечать на запросы основного Radius сервера корректными Radius ответами, а также эмулировать сетевой интерфейс, на котором слушает "резервный" Radius сервер.

Для поддержки этого режима необходимо задать следующие настроечные параметры

#Включить режим эмуляции
rad_server_emulation=1
#Указать IP и MAC эмулируемого сетевого интерфейса
rad_virtual_eth=172.17.69.10/D4:AE:52:C1:A7:29
#Указать secret для формирования ответов radius
rad_secret=mysecretkey