Особенности работы при разных вариантах подключения

Монитор событий Radius поддерживает 3 варианта включения в сеть оператора:

Сквозной пропуск трафика до Radius сервера

Прослушивание зеркалированного трафика

Эмуляция резервного Radius сервера