Установка

Не устанавливайте NFSEN на сервер с DPI платформой: подготовка отчетов требовательна к ресурсам CPU, это может негативно повлиять на производительность DPI платформы

Установите службу точного времени

yum install ntp -y
ntpdate pool.ntp.org
service ntpd start
chkconfig ntpd on

Подключите репозиторий vasexperts

rpm --import http://vasexperts.ru/centos/RPM-GPG-KEY-vasexperts.ru
rpm -Uvh http://vasexperts.ru/centos/6/x86_64/vasexperts-repo-2-1.noarch.rpm

Установите NFSEN (одновременно с NFSEN произойдет установка NFDUMP и WEB-сервера Apache)

yum --disablerepo=epel install nfsen

или

yum install nfsen

если epel не подключен

Проверьте что сервис запускается

service httpd start
service nfsen start

Включите автозапуск сервиса при старте компьютера

chkconfig httpd on
chkconfig nfsen on

Откройте порты на firewall для доступа к Apache и для получения netflow

vi /etc/sysconfig/iptables
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 9997 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 9998 -j ACCEPT

и загрузите новые правила service iptables restart

Отключите selinux 1) временное решение

setenforce 0
vi /etc/selinux/config
SELINUX=disabled

Откройте в web браузере страницу http://hostname/nfsen/nfsen.php, где hostname - имя или адрес сервера с nfsen, и убедитесь что все работает