Требования к оборудованию

Статистика по объемам передаваемого трафика с учетом протоколов и направлений (автономных систем) экспортируется с платформы DPI в стандартном формате Netflow5, поэтому подойдет любой netflow коллектор и средство для анализа netflow. В качестве бесплатной альтернативы мы предлагаем установить NFSEN с дополнениями для построения отчетов по протоколам и направлениям.

Для установки NFSEN потребуется компьютер с установленной VEOS 8.6. Требуемое место на диске от 250МБ до 1,5ГБ на каждый день хранения в зависимости от настроек. Объем оперативной памяти от 1G.

Не устанавливайте NFSEN на сервер с DPI платформой: подготовка отчетов требовательна к ресурсам CPU, что может негативно отразится на производительности DPI платформы.