Проблемы и решения

При приеме netflow потока возникает проблема: Oct 26 10:40:00 nfsen2-vasexperts nfcapd[10681]: Ident: 'full' Flows: 9821407, Packets: 317944403, Bytes: 267615491706, Sequence Errors: 116, Bad Packets: 0\\Проверили сеть потерь нет, процессора хватает, ограничение скорости потока не помогает.
Ответ: проверьте запись на диск, всего скорее либо тормозит либо не равномерна, данные, что по сети принимаются, но не успевают сбросится на диск, как уже приходит новая порция данных и внутренний буфер коллектора переполняется если загрузка диска неравномерна, то может помочь увеличение размера буфера в коллекторе $BUFFLEN = 2000000; в конфиге nfsen.conf