Проверка качества блокировки по спискам Роскомнадзора rknscan

Алгоритм для проверки качества фильтрации DPI с помощью утилиты rknscan

Алгоритм действий, чтобы rknscan не показывал ложные пропуски через DPI ВАС Экспертс

Суть алгоритма состоит в том, чтобы на DPI в /var/lib/dpi/ и в rknscan.exe были загружены аналогичные по содержанию списки запрещенных ресурсов

В /etc/dpi/fastdpi.conf выставить время автоматического обновления списков timeout_check_new_bl=6000
(чтобы за время проверки гарантированно не загрузились новые измененные списки)

Из /var/lib/dpi/ удалить blcache.bin, blcachecn.bin, blcachesni.bin, blcacheip.bin

Сделать рестарт DPI service fastdpi restart, подгрузятся актуальные списки

Проверить время актуальных списков в /var/lib/dpi

Скачать dump.xml списков запрещенных ресурсов актуальный времени из п.4

Разместить скачанный dump.xml списков запрещенных ресурсов актуальный времени из п.4 в одной директории с rknscan

Запустить проверку rknscan.exe