5 Описание механизма авторизации Абонентов в L2-connected BRAS

Авторизация Абонентов в L2-Connected BRAS может осуществляться по одному из нескольких вариантов:

DHCP Radius Proxy - в этом случае авторизация запрашивается у Radius при помощи компонента FastPCRF

DHCP Radius Proxy + ARP авторизация

DHCP Relay Agent + L3 авторизация