Настройка

Опция активируется включением настроечного параметра в /etc/dpi/fastdpi.conf:

ad_server=www.adserver.ru

где www.adserver.ru - имя или адрес сервера, с которого производится доставка нового контента

Список URL для замены подготавливается в виде текстового файла. Каждая строка файла содержит один url (без префикса http://).

Пример списка для замены рекламного контента Yandex Direct и Google AdWords:

pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js an.yandex.ru/system/context.js

Список конвертируется во внутренний формат и перемещается в каталог /var/lib/dpi, откуда его подгрузит DPI платформа:

cat my_ad_list.txt|url2dic my_ad_list.dic
mv my_ad_list.dic /var/lib/dpi/adlist.bin

Блокировка рекламы по протоколам https/quic осуществляется по списку хостов. Переадресация на ad_server при этом не производится.

Пример: подготовка списка для блокировки рекламы в youtube:

cat <<EOF|url2dic /var/lib/dpi/adlistsni.bin pagead2.googlesyndication.com googleads.g.doubleclick.net googleads4.g.doubleclick.net pubads.g.doubleclick.net ad.doubleclick.net securepubads.g.doubleclick.net www.googleadservices.com EOF

Пример: подготовка списка для блокировки популярной рекламы:

adservice.google.com
pagead2.googlesyndication.com
ads.adfox.ru
yabs.yandex.ru