1 Общее описание

Управление полосой пропускания для абонентов аналогично управлению общей полосой, т.е. доступны все те же возможности:

ограничение скорости по классам трафика (например, ограничить торренты)

приоритизация трафика внутри абонентской полосы с заимствованием (HTB) или в виде "труб" (TBF)

Назначение политик, реализующих для абонентов ограничения тарифного плана, осуществляется через Управление абонентами (Subscriber Management,SM)

Для операторов с технологией доступа абонентов IPoE использование этой опции позволяет обойтись без BRAS.