2

Для сброса сервиса уведомления абонента, на веб сервере после показа страницы, необходимо выдать команду на DPI:

fdpi_ctrl del --service 6 --ip <ip или логин>

Например:

fdpi_ctrl del --service 6 --ip 192.168.0.1

для этого можно использовать:
Удаленное управление DPI