Общее описание

СКАТ поддерживает выгрузку статистики для следующих основных потоков данных:

NetFlow по протоколам - информация по протоколам. Передаются номера протоколов согласно справочника

NetFlow по направлениям - информация по номерам автономных систем AS. Передаются номера AS согласно справочника

NetFlow для биллинга (RADIUS accounting) - информация по объему переданной информации по каждому абоненту. Данный поток передается в fastPCRF и преобразуется в RADIUS accounting

Full NetFlow - полные (несэмплированные) данные по каждому абоненту с дополнительными полями для QoE (RTT, ретрансмитты) и NAT flow. Дополнительные поля доступны только для IPFIX формата (NetFlow v10)

Full NetFlow возможно выгружать в одном из форматов:

IPFIX (NetFlow v10)

NetFlow v5

Для приема, обработки и хранения NetFlow рекомендуем использовать программный продукт для сбора статистики QoE Store и графический интерфейс DPIUI2.

Дополнительные потоки данных для выгрузки по IPFIX :

ClickStream - веб запросы пользователей, используется в QoE

SIP

FTP

метаданные мессенджеров (XMPP)

метаданные почтовых протоколов (POP,IMAP,SMTP)

сырые неразобранные метаданные