Планы развития

Планы развития в 2024 году

BRAS/BNG

Релиз версии с поддержкой On-Stick с разделением порта по VLAN-ID

Релиз версии с поддержкой объединения портов в LAG средствами СКАТ

Поддержка Single Session для IPv4/IPv6

Поддержка схемы резервирования Active-Active и Active-Standby для BRAS DHCP

Поддержка квоты на абонента и логики для переключения тарифного плана в случае исчерпания квоты, в зависимости от времени суток (на базе логики PCRF)

Создание динамических сервисных интерфейсов (точек доступа) для диапазонов Dot1Q, Q-in-Q с возможностью указания типов подключения для каждого диапазона

Host Lockout - Функционал, позволяющий блокировать попытки подключения абонента (не отправлять запрос авторизации на Radius сервер), в случае неоднократного отказа авторизации

Использование разных Radius групп для аутентификации

Реализация L3VPN

Поддержка L2TP

Поддержка маршрутизации на основе меток MPLS. Протокол LDP и сегментный роутинг

DPI

Поддержка разных длин префиксов для IPv6 (сейчас только фиксированный размер /64 или /56 или /48)

Развитие сервиса кастомных сигнатур

Перенаправление трафика по заданным критериям, пример – подмена DNS. Критерием будет служить порт, протокол. Перенаправление осуществляется в VLAN на Linux интерфейс с балансировкой

Мапинг DSCP меток

Реализация аналога ACL

NAT

NAT 64, позволит использовать один стек IPv6 и избежать переполнения таблиц маршрутизации

Дополнительно

Совместное развитие с Kaspersky

Поддержка ядра сети 5G

Поддержка протокола Diameter (интерфейсы Gx, Gy, Gz)

Развитие сервисов: детектирование DDoS, Botnet, SPAM