Настройка интерфейса SWu

Секция "fast-epdg.swu.<connection-name>"

Параметр	Описание	Значение
apn	Обслуживаемая APN	ims
leftsubnet	Сеть обслуживаемая сервером	AAA.BBB.CCC.DDD/MM, 1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888/MM

Шаблон:

fast-epdg { swu { <config-name> { apn= leftsubnet= } } }

Пример:

fast-epdg { swu { <config-name> { apn=ims leftsubnet=10.0.0.0/8 } } }