Настройки интерфейса туннелирования S2b

Секция "fast-epdg.tunnel"

Параметр	Описание	Значение
iface	Используемый интерфейс	[sgw][epdg]
pdn	Тип PDN	[ipv4][ipv6][ipv46]
pgw {}	Настройки интерфейса S2b

Шаблон:

fast-epdg { tunnel { iface = pdn = pgw {} } }

Пример:

fast-epdg { tunnel { iface = epdg pdn = ipv4 pgw {} } }