Настройки интерфейса туннелирования S2b

Секция "charon.plugins.epdg-pgw.epdg"

Параметр	Описание	Значение
iface	Используемый интерфейс	[sgw][epdg]
pdn	Тип PDN	[ipv4][ipv6][ipv46]
pgw {}	Настройки интерфейса S2b

Пример:

charon { plugins { epdg-pgw { epdg { iface = epdg pdn = ipv4 pgw {} } } } }