Компоненты и метрики

Покрытие мониторингом

Количественный обзор по категориям

Категория	Кол-во метрик	Интервал опроса	Ключевые показатели
Config	2	10 с	Статус конфигурации, счётчик reload
Network	1	10 с	Статус соединений с узлами (PGW/AAA/HSS)
IKEv2 (SWu)	3	10 с	Сообщения по типам (IKE_SA_INIT, IKE_AUTH, CREATE_CHILD_SA), диаграмма задержки, ошибки
GTPv2-C (S2b)	4	10 с	Сообщения (Create/Modify/Delete Session), задержки, ошибки, ретрансляции
GTP-U data plane	3	10 с	Packets/bytes, ошибки туннелирования
Diameter (SWm/SWx/S6b)	5	10 с	Сообщения по command code (DER/DEA, MAR/MAA, AAR/AAA), задержки, ошибки, watchdog, статус соединения
Service KPI	4	10 с	Процент успешных попыток, гистограмма продолжительности, доступность сервиса, время безотказной работы
Session State	4	10 с	IKE SA, Child SA, GTP-сессии, всего пользователей
Application	3	10 с	Количество потоков, память, лог-сообщения по уровням
System	4	10 с	Утилизация CPU, память, утилизация памяти, открытые FD
Итого	33 метрики

Принципы именования

Все метрики имеют префикс epdg_ и организованы по иерархии:

epdg_
├── config_* # Конфигурация
├── network_* # Сетевой уровень
├── ikev2_* # SWu (IKEv2/IPSec)
├── gtp_* # S2b control-plane GTPv2-C
├── gtpu_* # S2b data-plane GTP-U
├── diameter_* # SWm/SWx/S6b
├── service_* # KPI сервисов (attach, availability, uptime)
├── session_* # Состояние сессий (IKE SA, Child SA, GTP, subscribers)
├── app_* # Метрики приложения (memory, threads, logs)
└── system_* # Системные метрики (CPU, disk, network)