Стандарты и совместимость

Стандарт	Область	Применение
3GPP TS 29.273	SWx/S6b/SWm	Методология учёта Diameter-сообщений и результирующих кодов
3GPP TS 24.302	SWu (IKEv2)	Определение IKEv2 типов сообщений и кодов ошибок
3GPP TS 33.402	3GPP security for non-3GPP access	Параметры безопасности EAP-AKA' / IKEv2
3GPP TS 23.402	Non-3GPP access architecture	Структура интерфейсов (SWu/SWm/SWx/S6b/S2b)
3GPP TS 32.421	Performance Measurement	Методология сбора KPI
3GPP TS 32.409	Performance measurement charging	Структура счётчиков
IETF RFC 7296	IKEv2	Типы сообщений, уведомления об ошибках, состояние SA
IETF RFC 6733	Diameter	Command codes, Result-Codes
IETF RFC 4187	EAP-AKA	Аутентификация через SIM
IETF RFC 3877	ALARM MIB	Структура Enterprise MIB для алармов
IETF RFC 3418	SNMPv2 MIB	Совместимость SNMP v2c
Prometheus Exposition Format	Metrics (v0.0.4)	Формат экспорта метрик
OpenMetrics	CNCF Standard	Перспективная совместимость