1 К нам пришел сервер, что сделать чтобы установить СКАТ?

Достаточно выполнить следующие шаги:

Убедитесь, что сервер соответствует необходимым требованиям: требования к оборудованию.

Установите CentOS 6.10: ISO CentOS 6.10 minimal

7 версия не поддерживается
Достаточно автоматической установки ОС CentOS инсталлятором. В случае необходимости в резервировании и при наличии двух дисков допустимо объединение дисков в RAID1 (программный либо аппаратно-программный). Информация по версиям ядер ОС.

Создайте отдельного пользователя vasexpertsmnt (пароль установите сами).

Откройте sudo (или su).

Установите ограничение на доступ по ssh:

45.151.108.0/24, 94.140.198.64/27, 78.140.234.98, 5.200.43.10, 193.218.143.187, 93.100.47.212, 93.100.73.160, 77.247.170.134, 91.197.172.2, 46.243.181.242

Пришлите нам vasexpertsmnt и пароль.

!Сохраните настройки, нам потребуется перезагрузить сервер в процессе инсталляции!