Проверка конфигурации DPI-оборудования

Сценарий осуществляется в модуле "Онлайн отчеты"

Просмотр состояния сети в реальном времени — идеальный инструмент для отладки конфигурации DPI при первичной настройке или изменениях.

В частности, оператор связи может настроить приоритеты для протоколов следующим образом:

YouTube - высочайший приоритет (cs_0),

Skype, Telegram - высокий приоритет (cs_1),

Torrent, P2P, обновления Windows - низкий приоритет (cs_7).

Сделав соответствующие настройки в GUI или в конфигурационном файле, вы можете зайти в онлайн-отчет “Трафик по прикладным протоколам”, графики в котором в режиме реального времени продемонстрируют изменения: YouTube займет всю доступную полосу, а торрент будет ограничен.

Подробная настройка онлайн отчетов описана здесь, для данного сценария необходимо выбрать отчет “Скорость трафика” → “Трафик по прикладным протоколам”.

Функционал доступен в модуле аналитики QoE лицензии BASE.