Configuration of the SWu Interface

Section "fast-epdg.swu.<connection-name>"

Parameter	Description	Value
apn	Served APN	ims
leftsubnet	Network serviced by the server	AAA.BBB.CCC.DDD/MM, 1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888/MM

Template:

fast-epdg { swu { <config-name> { apn= leftsubnet= } } }

Example:

fast-epdg { swu { <config-name> { apn=ims leftsubnet=10.0.0.0/8 } } }