Установка обновлений для драйверов

Если при установке возникают ошибки, связанные с поддержкой аппаратного обеспечения, то при загрузке установщика необходимо подгрузить Driver Update Disk:

Найти DUD для версии своего контроллера здесь - https://elrepo.org/linux/dud/el8/x86_64/

Скачать DUD ISO и примонтировать его на сервере

Добавить inst.dd к строке загрузки инсталятора VEOS, для принудительного сканирования дополнительных драйверов

Пройти процедуру подключения драйвера

Когда драйвер подгрузится, продолжить штатный процесс установки

обучающее видео (на английском)- https://www.youtube.com/watch?v=4fOAuXiynYM&ab_channel=ArtofServer

Список оборудования, драйвера для которого удалёны из VEOS

ОС VEOS основана на RedHat EL8, поэтому в ней отсутствуют все драйвера, удалённые из RedHat EL8. По ссылке можно посмотреть список оборудования, которое не поддерживается в VEOS.