Установка обновлений для драйверов

Если при установке возникают ошибки, связанные с поддержкой аппаратного обеспечения, то при загрузке установщика необходимо подгрузить Driver Update Disk:

Найти DUD для версии своего контроллера здесь — https://elrepo.org/linux/dud/el8/x86_64/

Скачать DUD ISO и примонтировать его на сервере.

Добавить inst.dd к строке загрузки инсталятора VEOS для принудительного сканирования дополнительных драйверов.

Пройти процедуру подключения драйвера.

Когда драйвер подгрузится, продолжить штатный процесс установки.

Обучающее видео (на английском):

Список оборудования, драйвера для которого удалны из VEOS

ОС VEOS основана на RedHat EL8, поэтому в ней отсутствуют все драйвера, удалённые из RedHat EL8. По ссылке можно посмотреть список оборудования, которое не поддерживается в VEOS.